Technologický předpis
1. Obecné informace
1.1  Informace o stavbě ( technický popis objektu, na který je zpracován TP – 2- 3 věty stručně a přesně)
1.2  Informace o procesu ( popsat co předpis řeší, kterou kční část stavby)
2. Materiál
2.1 Tabulka – rozpis materiálu ( xlsx formát s přesnou specifikací názvem, rozměry, vlastnostmi, hmotností, balením, celkovým množstvím a spotřebou na MJ) + A4 – od ruky výpočtová část s rozpisem postupných výpočtů – přesný výkaz výměr na základě projektové dokumentace)
2.2 Doprava – popis způsobu dopravy 
- mimostaveništní na stavbu od dodavatele, výrobce, obecně typ vozidel, použitých mechanizmů
- vnitrostaveništní – vodorovná a svislá (způsoby manipulace a prostředky pro přesuny po staveništi a svislá doprava na místo zabudování)
2.3 Skladování – popis způsobu skladování, úpravy ploch pro skladování, typu skladů, teploty při skladování, zásady skladování – svisle, vodorovně, proklady, vzdálenosti skládek na ploše apod.
3. Převzetí pracoviště
Dokončenost stavební konstrukce, kde bude probíhat vlastní technologický proces, technologická pauza od skončení předcházející činnosti, požadavky na podklady, stavy konstrukce, pevnostní charakteristiky, geometrie, vlhkosti apod.
( u zemních prací bude jediná výjimka – převzetí staveniště mezi investorem a dodavatelem)
4. Pracovní podmínky
4.1 Povětrnostní podmínky ( klimatické podmínky – u prací uvnitř uzavřené stavby)- okrajové podmínky – teploty- tmin, tmax, topt , extrémní vlivy počasí, kdy je nutno přijmout bezpečnostní opatření nebo přerušit stavební práce ( vítr, déšť, sníh, snížená viditelnost, námraza apod.)
4.2 Vybavení staveniště  pro zadaný proces – podrobný popis staveniště, jak je oploceno, popis vnitrostaveništních komunikací, ploch pro skladování, přípojek pro staveništní inženýrské sítě, vlastní rozvody sítí pro staveniště, instalované staveništní buňky, chemická wc, plochy pro kontejnery, plochy pro čištění vozidel, osvětlení staveniště apod.
4.3 Instruktáž pracovníků – povinnost dodavatele proškolit všechny pracovníky před vstupem na stavbu z předpisů BOZP, PO, používání osobních ochranných pomůcek ( OOPP), dodržování provozních podmínek stavby, seznámení pracovníků s projektovou dokumentací a technologickými postupy – pro danou činnost.
5. Personální obsazení - složení pracovní čety, která bude činnost provádět včetně vytýčení a obsluh strojů a mechanizmů, podrobný popis požadavků na kvalifikaci pracovníků a speciální školení, osvědčení a certifikace, průkazy, jejich platnost apod. Uvádět počty jednotlivých profesí, uvádět vedoucího pracovní čety a jeho kvalifikaci.  (neuvádět nikdy mistra a stavbyvedoucího !!!)
6. Stroje a pracovní pomůcky
6.1 Velké stroje a mechanizmy – ( např. jeřáby, stac.automob., nákl.vozidla, čerpadla na beton, výtahy apod.) – uvádět rozměry, pohon, příkony ve Wattech, nosnosti a hmotnosti
6.2. Elektrické, diesel., benzínové stroje a nářadí (menší – vrtačky, pily, úhlové brusky, ohýbačky apod.) – uvádět příkon ve Wattech
6.3  Ruční nářadí a pomůcky – zednické nářadí, kolečka, lešení, žebříky, stahpovací latě atp.
6.4 Měřící pomůcky – od nivelačních přístrojů, totální stanice, vodováhy, hadicové vodováhy, olovnice, pásma, tužky, obarvené provázky, značk.spray, nastřel.hřeby apod. 
6.5 OOPP – přesný výčet pomůcek, kterými musí být pracovníci v rámci TP vybaveni pro tento proces včetně případně pro práci ve výškách
7. Postup
Chronologický sled činností, které přesně specifikují pracovní postup pro vlastní proces včetně uvedení upozornění na vady a nedostatky, které by mohly nastat, včetně zajištění nedokončené konstrukce po skončení pracovní směny, nezapomenout na ošetřování  (následné u betonových konstrukcí) apod.
jednotlivé body číslovat 
1. 
2. 
3. doplnit obrázky, schématy, detaily – nejlépe od ruky, přesně dle projektové dokumentace

8. Jakost a kontrola
8.1 Vstupní kontrola – kontrola konstrukce před zahájením procesu a kontrola dodaného materiálu 
8.2 Mezioperační kontrola – průběžná kontrola během TP , popis zkoušek a kontrol, odběry vzorků apod.
8.3 výstupní kontrola – kompletní dokončené kce – doplnění o protokoly o provedených zkouškách, geometrie kce včetně předepsaných odchylek
9. BOZP a PO ( bezpečnost a požární ochrana )
stáhnout bezpečnostní předpisy ze stránek :    https://www.zakonyprolidi.cz/ 
NV 591/2006 Sb, NV 362 /2005 Sb, a další související předpisy o bezpečnosti na stavbách, 
popis bezpečnostních rizik, které vznikají v daném procesu
stačí zjednodušené odkazy na nařízení a příslušné přílohy
10. Ekologie
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185/zneni-20180101
zákon o odpadech – stáhnout si katalog odpadů – obor stavebnictví – začíná č. 17 … popis-název odpadu, typu odpadu, způsob likvidace – uvádět pro zadaný proces

11. Literatura
[bookmark: _GoBack]odkazy na použitá skripta, opory, normy, web stránky apod.



